Załącznik nr 1

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Przedmiotem postępowania jest: **Zakup chillera +montaż do linii ekstruderowej oraz mogulowej**

1.Chiller marki Cool model SWG 15 HT z modułem hydraulicznym. Parametry pracy zgodne z dokumentacją dla tego modelu. Urządzenie ma być fabrycznie nowe.

2.Urządzenie ma za zadanie współpracować z dwoma temperówkami czekolady AMC550P i SNE800P.Dostarczać czynnik chłodniczy o stałych parametrach i ciśnieniu bez wahań.

3.Układ sterowania ma mieć możliwość integracji z istniejącymi urządzeniami w ciągu technologicznym/ temperowania czekolady/, z którym urządzenie ma współpracować.

4.Dokumentacja musi być zgodna z wymaganiami Unijnej dyrektywy maszynowej.

5. Doprowadzenie zasilania elektrycznego po stronie Organizatora postępowania. Rurociągi i wpięcie w istniejący układ chłodzący po stronie Oferenta.